Код P062F

Ошибка внутреннего EEPROM

Код P062F заносится, если:

- произошла ошибка при проведении контроллером внутреннего теста "чтение – запись" в ЭРПЗУ.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код P062F Ошибка внутреннего EEPROM
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". При повторном возникновении кода заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.