Код U0155

Шина CAN, нет данных от комбинации приборов

Код U0155 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил отсутствие связи с комбинацией приборов.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U0155 Шина CAN, нет данных от комбинации приборов
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Код U0155 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код U0155 - непостоянный - см. "Диагностическую информацию".
Выполнить диагностику комбинации приборов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.