Код P2100

Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления

Код P2100 заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера электропривода дроссельной заслонки определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется цепь электродвигателя на отсутствие обрыва.

3. Проверяется цепь питания электропривода дроссельной заслонки на обрыв.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер электропривода дроссельной заслонки, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Код P2100 Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления
1. Подключить диагностический прибор. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P2100 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ЭДП. Проверить цепь электродвигателя (клеммы "1", "2") на отсутствие обрыва. Цепь исправна?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен ЭДП.
↓ |  |  |
3. Отсоединить колодку Х1.2 от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "Х1.2/А1" колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к ЭДП, и между контактом "X1.2/А4" колодки к контроллеру и контактом "2" колодки к ЭДП – см. "Проверка целостности электрической цепи" раздел 2.7В. Цепь исправна?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен жгут проводов.
Неисправен контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.