P060 В Контроллер, ошибка модуля АЦП

Диагностическое подтверждение | 49 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 49 | Внутренняя ошибка электроники
Тип диагностики | 49 | Аппаратный мониторинг
Аварийный режим | 49 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 49 | Нет
Порядок диагностики | 49 | 1 Проверить напряжение АКБ. U > 10 В? - да – перейти к шагу 2; - нет – зарядить АКБ и перейти к шагу 5. 2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Запустить двигатель.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – зарядить АКБ и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

4 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение