Электрическая цепь вентилятора системы охлаждения двигателя автомобилей семейства LADA VESTA

Код P0480 (Р0481)

Реле вентилятора 1 (2), цепь неисправна

Код P0480 (Р0481) заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера реле вентилятора определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется цепь питания и массы блока реле вентилятора.

3. Проверяется цепь управления реле вентилятора на обрыв.

4. Проверяется исправность блока реле вентилятора.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер реле вентилятора, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.

Замыкание цепи управления на источник питания может быть определено в момент, когда контроллер выдает команду на включение вентилятора.

Электродвигатель вентилятора может быть включен с помощью диагностического прибора в режиме "Активные тесты; Управление выходом реле вентилятора 1 (2) системы охлаждения".

Код P0480 (Р0481) Реле вентилятора 1 (2), цепь неисправна
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0480 (Р0481) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7 В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х2 от блока реле электровентилятора. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "2" колодки Х2 и главным реле и между контактом "1" колодки Х2 и массой – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
3. Отсоединить колодку Х1.1 жгута проводов от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.1/Н2" ("X1.1/Н3") колодки к контроллеру и контактом "3" ("4") колодки Х2 к блоку реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен жгут проводов.
4. Заменить блок реле вентилятора на заведомо исправный. Присоединить колодку Х1.1 к контроллеру и колодку Х2 к блоку реле. Запустить двигатель. Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправно реле вентилятора.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.