P0106 – Функция абсолютного давления

Код неисправности | 0106
Manifold Absolute Pressure Function
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала | Sbx_cf
1C | Напряжение вне диапазона | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
64 | Обороты двигателя > 700 об/мин; нет кодов неисправностей Р0641, Р060 A, Р061 A, Р0560, Р0606, Р2100, Р0638; присутствует код неисправности Р0106 или нет кодов неисправностей Р0095, Р0115, Р0651, Р0443
1C | Двигатель остановлен: нет кода неисправности Р0651 Двигатель работает: обороты двигателя > 700 об/мин; нет кодов неисправностей Р0641, Р060 A, Р061 A, Р0560, Р0606, Р2100, Р0638
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 | Ненормальные значения давления в коллекторе (по сравнению с моделированным значением) | 2000 мс | 5140 мс
1C | Двигатель остановлен: давление в коллекторе не в диапазоне 500 hPa ÷ 20000 hPa Двигатель работает: (давление в коллекторе < 125 hPa и относительное положение дроссельной заслонки > 10) или (давление в коллекторе > определенного значения и относительное положение дроссельной заслонки < 10) | < 2 с | < 2 с
400 мс | 11 мин
11 мин | 11 мин
Параметры
Давление в коллекторе
Расход воздуха
Температура забираемого воздуха
Линеаризованное давление в коллекторе
Напряжение датчика давления в коллекторе
Диагностическое подтверждение | 64 | Двигатель работает на холостом ходу
1C | Зажигание включено
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДАД, КСУД; Неисправен ДАД; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 64 1С | 1 Проверить герметичность установки ДАД и впускного коллектора. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции; - нет – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДАД и КСУД. Осмотреть разъемы ДАД, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала, питания и массы ДАД, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Заменить ДАД. Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение. Код Р0106 присутствует в памяти КСУД?

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение;

- нет – прежний ДАД был неисправен

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение