Код P0522

Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала

Код P0522 заносится, если:

- двигатель работает;

- состояние датчика не изменяется после запуска двигателя.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

2. Проверяется работоспособность датчика давления масла (ДДМ).

3. Определяется наличие замыкания на массу цепи к ДДМ.

Диагностическая информация

Причиной возникновения кода P0522 может быть неисправность ДДМ или пониженное давление масла в системе смазки по причине неисправности редукционного клапана, загрязнения масляного фильтра, засорения сетки маслоприемника и т.д.

Код P0522 Цепь датчика давления масла, низкий уровень сигнала
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Запустить двигатель. Код P0522 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0522 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДДМ. Запустить двигатель. Провести проверку замыкания контакта ДДМ на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен ДДМ или низкое давление масла.
↓ |  |  |
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "Х1.2/K4" колодки жгута проводов на массу – см. "Проверка замыкания цепи на массу", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.