Код неисправности | Описание неисправности
U0140-00 | Мультиплексная сеть: отсутствие передачи от ЦБКЭ
Условия обнаружения | Сообщение ЦБКЭ отсутствует в сети CAN более 500 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Электрическая неисправность шины CAN; Неисправность ЦБКЭ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Проверить целостность электрических цепей шины CAN между ЭБУ ГА и ЦБКЭ (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику ЦБКЭ

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2