Код Р0601

Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ

Код Р0601 заносится, если:

- двигатель работает;

- контрольная сумма ПЗУ не соответствует запрограммированному значению.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Сбросить код.

2 Заменить контроллер на заведомо исправный.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 1 - Общий просмотр" показывает контрольную сумму ПЗУ "CHECKSUM"

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код Р0601 Контроллер СУД, ошибка контрольной суммы ПЗУ
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Выбрать на приборе режим: "4 - Неисправности; 3 - Сброс". Очистить коды. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | При повторном возникновении кода заменить контроллер. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |