P1733 Контроллер СУТ, драйвер электропривода переключения передачи

Диагностическое подтверждение | 01 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
11
12
13
98
Условия возникновения кода неисправности | 01 | Общая электрическая неисправность
11 | Замыкание цепи на массу
12 | Замыкание цепи на бортовую сеть
13 | Обрыв цепи
98 | Температура выше определенного значения
Тип диагностики | 01 | Аппаратный мониторинг
11
12
13
98
Аварийный режим | 01 11 12 13 98 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Текущая передача сохраняется, если при переключении передач возникает ошибка, АМТ остается в нейтральном положении;

Запуск возможен на всех передачах. Запуск возможен даже при включенной 3-й, 4-й или 5-й передаче => Очень медленное закрытие сцепления при запуске;

Прокрутка разрешена независимо от фактически включенной передачи. Эта функция используется, если переключение передач невозможно (например, сломан АВП) => Запуск двигателя все еще возможен;

Инициализация АМТ запрещена

Проявление на автомобиле | 01 11 12 13 98 | Переключение передач невозможно независимо от положения СПП; Текущая передача сохраняется, при переключении передач АМТ переключается в нейтральное положение; Запуск возможен на всех передачах.
Порядок диагностики | 01 11 12 13 | 1 Зажигание включено, двигатель не работает. Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Нажать на педаль тормоза и перевести СПП из положения "N" в положение "R" и обратно в "N" несколько раз. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 5.

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов, целостность электрических цепей на участке жгута проводов между АВП и разъемом "ХР2" КУРКП.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Выполнить методику проверки АПП (см. п.3.5.1). По результату проверки АПП заменить?

- да – после замены выполнить послеремонтные операции (см. п.3.5.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Выполнить методику проверки КУРКП (см. п.3.4.1). По результату проверки КУРКП заменить?

- да – после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение

98 | 1 Удалить код неисправности из памяти КУРКП. Выключить зажигание, подождать 60 с, включить зажигание. Код неисправности присутствует в памяти КУРКП? - да – заменить КУРКП, после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выполнить 3 раза шаг 1.

Код неисправности присутствует в памяти КУРКП?

- да – заменить КУРКП, после замены КУРКП выполнить послеремонтные операции (см. п.3.4.2) и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение