P 0133 – УДК медленный отклик в цепи

Код неисправности | 0133h
O2 Sensor Circuit Slow Response
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
17 | Напряжение в цепи выше порога |
16 | Напряжение в цепи ниже порога |
Условия обнаружения (готовность)
17 | После запуска двигатель проработал > 630 с; 20 кг/ч < массовый расход воздуха < 150 кг/ч; 1200 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; скорость автомобиля > 30 км/ч; температура охл. жидкости > 80 °C; управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу УДК и ДДК; нет неисправности датчика (относительно условий включения)
16 | После запуска двигатель проработал > 630 с; 20 кг/ч < массовый расход воздуха < 150 кг/ч; 1200 об/мин < обороты двигателя < 4000 об/мин; скорость автомобиля > 30 км/ч; температура охл. жидкости > 80 °C; управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу УДК и ДДК; нет неисправности датчика (относительно условий включения)
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
17 | Амплитуда сигнала выше порогового значения | 0 мс | 0 мс
16 | Амплитуда сигнала ниже порогового значения | 0 мс | 0 мс
Параметры
Регулировка состава смеси
Расход воздуха
Температура воды
Напряжение верх.датч.кислорода
Цикл.отн.откр.подогрева верхн.датчика
Диагностическое подтверждение | 17 | Двигатель работает на холостом ходу более 180 с
16
Приоритет | Р0135
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, УДК, КСУД; Неисправен УДК; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 17 16 | 1 Проверить систему выпуска на наличие утечки отработавших газов. Проверить надежность установки и отсутствие повреждений корпуса УДК. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции; - нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам УДК и КСУД. Осмотреть разъемы УДК, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей сигнала и массы УДК, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала УДК на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить УДК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение