Р0715 Цепь датчика оборотов входного вала

Диагностическое подтверждение | 12 | Выполнить несколько остановок движения в различных ситуациях
29
64
F4
Условия возникновения кода неисправности | 12 | Замыкание цепи на бортовую сеть
29 | Недопустимый сигнал
64 | Ошибка достоверности сигнала
F4 | Превышение скорости
Тип диагностики | 12 | Входной мониторинг
29
64
F4 | Распознавание механической неисправности
Аварийный режим | 12 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; С выключенным сцеплением: замена сигнала ДЧВПВ на значение, рассчитанное по сигналу скорости автомобиля и передаточному отношению. С включенным сцеплением: замена сигнала ДЧВПВ на сигнал частоты вращения двигателя;

Заблокированы следующие функции адаптации сцепления и коробки передач: обучение коробки передач, обучение конечных положений сцепления, обучение точки касания сцепления;

Режим ползучести невозможен и прерывается, если уже активирован

29
64
F4 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 12 | Не оказывает существенного влияния на поведение при вождении (небольшое увеличение времени переключения передач); Режим ползучести невозможен
29
64
F4 | Потеря вождения
Порядок диагностики | 12 | 1 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "ХР2" КУРКП. Проверить отсутствие замыкания на бортовую сеть в электрических цепях к контактам "А1" и "В1" колодки жгута проводов к разъему "ХР2" КУРКП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 2;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить пробную поездку

29 64 | 1 Выполнить методику проверки ДЧВПВ (см. п.3.8.1), устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 2. 2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить пробную поездку
F4 | 1 Проверить наличие кодов неисправностей Р071512, Р071529, Р071564 в памяти КУРКП. Коды неисправностей присутствуют? - да – выполнить в первую очередь диагностику этих кодов неисправностей и перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 2. 2 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить пробную поездку