Код неисправности | Описание неисправности
B140A-1C | Неисправность цепи датчика ручного тормоза, неверный сигнал
Условия обнаружения | Комбинация приборов определила неисправность в цепи датчика ручного тормоза
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов комбинации приборов и выключателя контрольной лампы ручного тормоза; Неисправен выключатель контрольной лампы ручного тормоза; Неисправность комбинации приборов
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам комбинации приборов и выключателя контрольной лампы ручного тормоза. Осмотреть разъёмы комбинации приборов и выключателя контрольной лампы ручного тормоза, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрической цепи между контактом "3" колодки к комбинации приборов и контактом клеммы к выключателю контрольной лампы ручного тормоза (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "3" колодки к комбинации приборов (см. п.3.7 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 С помощью мультиметра проверить выключатель контрольной лампы ручного тормоза согласно принципу его работы. Выключатель исправен?

- да – заменить комбинацию приборов и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить неисправный выключатель лампы ручного тормоза и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. В случае замены комбинации приборов выполнить соответствующие операции, см. п.2