Код неисправности | Описание неисправности
B210 2-12 | Передний левый динамик – короткое замыкание на бортовую сеть
Условия обнаружения | ММС определила короткое замыкание на бортовую сеть в цепи питания переднего левого громкоговорителя
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, включить ММС, подождать не менее 1 минуты
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов ММС, переднего левого громкоговорителя; Неисправность ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъёмам ММС и переднего левого громкоговорителя. Осмотреть разъёмы ММС и переднего левого громкоговорителя, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да - устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет - перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от ММС. Включить зажигание.

Проверить отсутствие замыкания цепи на бортовую сеть на контактах "А2" и "А3" колодки "X 1" к ММС (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ММС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2