Р0070 Температура окружающего воздуха

Диагностическое подтверждение | 08 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
Условия возникновения кода неисправности | 08 | Ошибка сигнала CAN
Тип диагностики | 08 | CAN мониторинг
Аварийный режим | 08 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении
Проявление на автомобиле | 08 | Сигнализатор диагностики АМТ активен
Порядок диагностики | 08 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 3. 2 Выполнить диагностику ЭСУД, устранить по соответствующим картам причины возникновения кодов неисправностей ЭСУД и перейти к шагу 3. 3 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение