Код P0351 (Р0352, Р0353, Р0354) Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4) обрыв цепи управления

Код P0351 (Р0352, Р0353, Р0354) заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика зафиксировала отсутствие тока через катушку зажигания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется исправность цепи питания.

3. Проверяется исправность цепи управления.

4. Проверяется исправность катушки зажигания.

Диагностическая информация

В контроллере М86 проводится постоянный мониторинг величины тока через катушку зажигания. В случае отсутствия тока или недостаточной его величины фиксируется код неисправности.

Код P0351 (Р0352, Р0353, Р0354) Катушка зажигания цилиндра 1 (2, 3, 4) обрыв цепи управления
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0351 (Р0352, Р0353, Р0354) - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от соответствующей катушки зажигания. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на контакте "3" колодки к катушке зажигания - см. "Измерение напряжения на контактах жгута проводов", раздел 2.7В. Напряжение равно напряжению бортсети?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.2/N5" (X1.2/N4, Х1.2/N3, Х1.2/N2) колодки к контроллеру и контактом "1" колодки к соответствующей катушке зажигания – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
4. Измерить сопротивление между контактами "3" и "1" соответствующей катушки зажигания. Сопротивление более 1 кОм?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправна катушка зажигания.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности