Код неисправности | Описание неисправности
С006В-92 | Активность системы стабилизации слишком долгая
Условия обнаружения | Сбой обнаруживается, если функция ESC активна в течение более чем 15 с, или если функция ABS активна в течение более чем 60 с
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Сбой датчика углового или поперечного ускорения; Сбой датчика угла поворота рулевого колеса
Порядок диагностики | 1. Выполнить стирание программируемых смещений датчиков попе-речного ускорения и угла поворота рулевого колеса, и калибровку датчика угла поворота рулевого колеса (см. п.3.3 "Режим "Тест функций")
Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2