Код неисправности | Описание неисправности
Р0606 | Контроллер, ошибка чтения-записи EEPROM
Условия обнаружения | Контроллер обнаружил ошибку EEPROM при включении зажигания
Сигнализатор неисправности | Включается через 1 "драйв-цикл" после обнаружения неисправности
Диагностический тест | Включить зажигание
Аварийный режим | Значения калибровок сбрасываются; Управление переключением передач при движении на подъеме запрещено; Работа ESC запрещена; Управление холостым ходом запрещено
Возможные причины | Неисправность EEPROM контроллера БСТ; Неисправен жгут проводов (обрыв или замыкание в цепи питания к контакту "L 2" контроллера БСТ)
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему контроллера БСТ. Осмотреть разъем контроллера БСТ, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить наличие кода неисправности Р0562.

Код неисправности Р0562 присутствует в памяти ЭБУ?

- да – выполнить диагностику по соответствующей карте кода неисправности;

- нет – заменить контроллер БСТ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены элементов системы БСТ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции