Код U0001

Шина CAN неисправна

Код U0001 заносится, если:

- зажигание включено;

- внутренние тесты контроллера определили неисправность аппаратной части шины CAN.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Если неисправность периодически фиксируется, необходимо заменить контроллер.

Диагностическая информация

В случае замены контроллера необходимо выполнить процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки и процедуру адаптации функции диагностики пропусков воспламенения - см. раздел 1.1.

Код U0001 Шина CAN неисправна
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Запустить несколько раз двигатель. При повторном возникновении кода заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.