120 – контроллер ЭСУД; 225 – колодка диагностики; 247 – комбинация приборов

Код U 0155

Шина CAN, потеряна связь с модулем управления комбинации приборов

Код U 0155 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил отсутствие связи с комбинацией приборов.

Сигнализатор неисправностей не загорается при возникновении кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.

2 Проверяется исправность шины CAN между комбинацией приборов (контакты "А S 10", "А S 11") и контроллером ЭСУД (контакты "X 1/32", "X 1/44").

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Сопротивление между CAN L и CAN H должно составлять около 60 Ом. Данный показатель определяется внутренним сопротивлением между контактами "X 1/44" и "X 1/32" контроллера ЭСУД и внутренним сопротивлением между контактами "AS 10" и "AS 11" комбинации приборов, которые должны быть в пределах 120 Ом.

Код U 0155 Шина CAN, потеряна связь с модулем управления комбинации приборов
1 | Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора удалить код неисправности в режиме: "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить". Код U 015 5 заносится повторно? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ | Код U 0155 - непостоянный - см. "Непостоянные неисправности", п.2.6В. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
1 | Выключить зажигание. Провести проверку целостности электрической цепи между контактом "X 1/44" контроллера ЭСУД и контактом "А S 11" комбинациии приборов, и цепи между контактом "X 1/32" контроллера ЭСУД и контактом "А S 10" комбинациии приборов - см. "Проверки электрических цепей", п.2.6В. Цепь исправна? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |  |  | Нет | → | Устранить неисправность. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить диагностику комбинациии приборов. |