P 0313 – Обнаружены пропуски воспламенения – отключена топливоподача

Код неисправности | 0313
Misfire Detected witLow Fuel
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
F8 | Разрушение катализатора | Vbx_cf
66 | Превышено заданное число | Vbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
F8 | 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей жидкости > -8 º C; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска
66 | 550 об/мин < обороты двигателя < 4500 об/мин; температура охлаждающей жидкости > -8 º C; нет кодов неисправностей, связанных с системой впрыска
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
F8 | Аномальное количество уменьшений крутящего момента на одном или более цилиндров с низким уровнем топлива в баке | 20 с | 20 с
66 | Аномальное уменьшение крутящего момента на одном или более цилиндров с низким уровнем топлива в баке | 10 мин | 10 мин
Параметры
Информация о минимальном уровне топлива
Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.1
Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.2
Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.3
Счетчик пропуск.восплам.смеси в цил.4
Диагностическое подтверждение | 66 | Двигатель работает на холостом ходу
F8
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, катушек зажигания, КСУД; Неисправны катушки зажигания; Неисправны форсунки; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 66 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам катушек зажигания и КСУД. Осмотреть разъемы катушек зажигания, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить напряжение питания катушек зажигания (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 4.

3 Проверить целостность электрической цепи питания катушек зажигания (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"), устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции.

4 Проверить свечи зажигания на нагар.

5 Проверить систему топливоподачи:

- проверить уровень топлива;

- проверить топливо на загрязнение;

- проверить давление топлива и работоспособность системы;

- проверить герметичность и соединения магистрали между электробензонасосом и рампой форсунок. Проверку герметичности соединений проводить по наличию характерных пятен в местах подтекания топлива;

- проверить герметичность форсунок. Прихват клапана форсунки в открытом состоянии лучше всего определяется проверкой свечей на наличие нагара или на намокание. Если определить негерметичность форсунки по нагару или намоканию свечей невозможно, необходимо проверить баланс форсунок.

6 Проверить систему впуска на отсутствие подсоса воздуха, убедиться в том, что вакуумные шланги присоединены надежно и не имеют повреждений.

7 Проверить компрессию в цилиндрах.

Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

| F8 | 1 Выполнить вышеуказанные проверки для типа неисправности 66. 2 После устранения неисправности с помощью диагностического прибора активировать процедуру проверки каталитического нейтрализатора (режим "Тест функций" - "Тесты OBD" - "Тест катализатора"). Результат положительный?

- нет – заменить каталитический нейтрализатор;

- да – тест пройден.

Внимание: Тест проверки каталитического нейтрализатора не работает при наличии в памяти КСУД кодов неисправностей

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение