Код U0167

Шина CAN, нет связи с иммобилизатором

Код U0167 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил отсутствие связи с иммобилизатором.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U0167 Шина CAN, нет связи с иммобилизатором
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Код U0167 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код U0167 - непостоянный - см. "Диагностическую информацию".
Выполнить диагностику ЦБКЭ.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.