Код Р0504

Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов

Код Р0504 заносится если:

- сигналы концевых выключателей "1-4/2-3" педали тормоза рассогласованы более 200 секунд на запущенном двигателе в режиме холостого хода;

- или количество нажатий на педаль тормоза, определяемых по сигналам двух концевых выключателей "1-4/2-3" отличается на величину диагностического порога на движущемся автомобиле.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, активен ли код Р0504 в момент запроса.

2 Выполняется проверка электрических цепей.

3 Выполнить регулировку зазора выключателя педали тормоза.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг" показывает бит состояния контактов "2-3" выключателя сигнала торможения (параметр Концевик педали тормоза).

Контроль состояния контактов "1-4" выключателя сигнала торможения проводить по лампам стоп-сигналов.

При обнаружении рассогласования сигналов выключателей "1-4/2-3" система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Для удаления кода Р0504 из памяти контроллера выполнить сброс контроллера с помощью диагностического прибора (режим "Функции; Сброс "Первая инициализация").

Код Р0504 Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов
1 | Подключить диагностический прибор. Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | Код Р0504 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0504 найти значение параметра Счетчик циклов до удаления из памяти, см. п.2.4. Если значение параметра >38, то выполнить проверку 2. Если значение параметра <38, то стереть код. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2 | 1 Если при нажатии на педаль тормоза периодически или постоянно не загораются стоп-сигналы, проверить: - нет ли заклинивания штока выключателя педали тормоза при нажатии на педаль тормоза; - проверить наличие бортового напряжения на контактах "1" и "4" выключателя педали тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключателя;

- проверить исправность соответствующих предохранителей цепей стоп-сигналов;

- проверить состояние и надежность соединения контактов в колодке выключателя педали тормоза.

2 Если при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритных огнях, указателях поворота, заднего хода, противотуманных огнях наблюдается слабое свечение стоп-сигналов, проверить надежность цепи "массы" задних фонарей.

3 Проверить наличие бортового напряжения на контактах "2" и "3" выключателя педали тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключателя.

4 Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1/35" колодки к контроллеру и контактом "2" колодки к выключателю, между контактом "X1/47" колодки к контроллеру и контактом "4" колодки к выключателю - см. "Проверка целостности электрической цепи", п.2.6В.

Неисправности обнаружены?

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ | Устранить обнаруженные неисправности. При необходимости заменить выключатель педали тормоза. |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
3 | Провести проверку технологического зазора выключателя педали тормоза, при необходимости отрегулировать зазор - см. п.1.1. Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. При повторном занесении кода заменить контроллер. |
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.