Код неисправности | Описание неисправности
B 100 A-95 | Невалидный обучающий ключ – неавторизованный обучающий ключ
B1001-93 | Ключ не прочитан – транспондер отсутствует
B1001-96 | Ключ не прочитан – транспондер неисправен
B1002-91 | Незарегистрированный ключ – неверный ID
B1020-67 | Ошибка процедуры обучения – превышено время
B1020-68 | Ошибка процедуры обучения – неверная последовательность
Условия обнаруж ения | Комбинация приборов определила неисправность в иммобилизаторе
Диагностический Тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, произвести пуск двигателя
Возможные причины | Неисправность иммобилизатора
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти комбинации приборов, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Выполнить диагностику иммобилизатора (см. п. 2 данной ТИ) и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти комбинации приборов и выполнить диагностический тест.