P0340 – Датчик положения впускного распределительного вала

Код неисправности | 0340
Intake Camshaft Position Sensor
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
64 | Ошибка достоверности сигнала | Vbx_cf
38 | Неверное количество циклов в определенный период времени | Vbx_cf
31 | Сигнал не обнаружен | Vbx_cf
29 | Недопустимый сигнал | Vbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
64 | Двигатель работает; обороты двигателя < 8160 об/мин; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ
38 | Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ
31 | Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ
29 | Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
64 | Внезапный импульс распредвала | < 1 с | < 1 с
38 | Сигнал ДПРВ с помехами (слишком много импульсов) | < 1 с | < 1 с
31 | Двигатель работает; нет кодов неисправностей, связанных с ДПРВ и ДПКВ; отказ присутствует в течение 1 с | < 1 с | < 1 с
29 | Аномальный сигнал ДПРВ или рассогласование сигналов ДПРВ / ДПКВ | < 1 с | в следующем драйв-цикле
Параметры
Синхр.сигн.ВМТ датч.полож.распрвала
Синхронизация коленчатого вала
Смещение фаз газораспределения
Счетчик потери синхронизация коленвала
Давление в коллекторе
Диагностическое подтверждение | 64 | Медленное и поступательное увеличение оборотов от холостого хода до 4000 об/мин
38
31 | -
29 | Двигатель работает на холостом ходу
Приоритет | Р0560, Р0657, Р0641, Р0651, Р0335, Р0016, Р0315, Р0010, Р0011
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ДПРВ; Неисправен ДПРВ; Неисправен КСУД; Неисправен задающий диск ДПРВ;

Высокая температура ДПРВ

Порядок диагностики | 64 38 31 29 | 1 Проверить надежность крепления ДПРВ и колодки жгута проводов. Неисправность обнаружена? - да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 2. 2 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ДПРВ и КСУД. Осмотреть разъемы ДПРВ, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 3;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрических цепей ДПРВ, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 4;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Проверить напряжение питания ДПРВ (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Проверить исправность и соответствие задающего диска ДПРВ. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДПРВ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение.