U 0073 Шина CAN отключена

Диагностическое подтверждение | 87 | Выполнить пробную поездку с переключением всех передач в ручном режиме
88
Условия возникновения кода неисправности | 87 | Сообщение отсутствует
88 | Шина выключена
Тип диагностики | 87 | CAN мониторинг
88
Аварийный режим | 87 88 | Сигнализатор диагностики АМТ активен; Запрещено включение сцепления в состоянии покоя, если двигатель работает и АМТ в нейтральном положении; Сцепление включено: частота вращения двигателя = частота вращения входного вала. Сцепление выключено: частота вращения двигателя = старое значение и значение регулировки, рассчитанное на основе крутящего момента и инерции двигателя, минимальное значение: частота вращения двигателя на холостом ходу;

С включенной передачей: замена сигнала скорости автомобиля на значение, рассчитанное по сигналу ДЧВПВ и передаточному отношению;

Заблокированы следующие функции адаптации сцепления и коробки передач: обучение коробки передач, обучение конечных положений сцепления, обучение точки касания сцепления;

Режим ползучести невозможен и прерывается, если уже активирован

Проявление на автомобиле | 87 88 | Во время движения автомобиль останавливается; Автомобиль остановлен: запуск невозможен; Возможно, переключение передач становится некомфортным; Режим ползучести невозможен
Порядок диагностики | 87 88 | 1 Код неисправности активен? - да – перейти к шагу 2; - нет – перейти к шагу 5. 2 Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема "ХР1" КУРКП и проверить контакты "Н1" ("J 1"), "Н2" ("J 2") разъема "ХР1" КУРКП (см. таблицу 1-1) на отсутствие повреждений и коррозии.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи шины CAN к контактам "Н1" ("J 1"), "Н2" ("J 2") разъема "ХР1" КУРКП (см. п.3.10 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Присутствуют ли какие-либо коды неисправностей по шине CAN в памяти ЭБУ других систем?

- да – выполнить диагностику соответствующей системы, устранить причины возникновения кодов неисправностей и перейти к шагу 5;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Удалить код неисправности из памяти КУРКП и выполнить диагностическое подтверждение