Код P0660

Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи

Код P0660 заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера клапана определила на выходе отсутствие нагрузки.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется цепь питания клапана.

3. Проверяется цепь управления клапаном на обрыв.

4. Проверяется исправность электромагнитного клапана.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер клапана, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном.

Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режиме "Активные тесты".

Код P0660 Клапан управления длиной каналов системы впуска, обрыв цепи
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0660 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от клапана. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "А" колодки к клапану и главным реле – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Цепь исправна?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен жгут проводов.
↓ |  |  |
3. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.2/F2" колодки к контроллеру и контактом "В" колодки к клапану – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен жгут проводов.
4. Измерить сопротивление между контактами "А" и "В" клапана. Сопротивление больше 1 МОм?
↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Неисправен контроллер.
↓ |  |  |
Неисправен клапан.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.