Код неисправности | Описание неисправности
B24A2-55 | Контроллер САУКУ – отсутствует конфигурирование
Условия обнаружения | Контроллер САУКУ определил ошибку конфигурирования
Диагностический тест | Включен режим "AUTO"
Возможные причины | Не выполнено конфигурирование САУКУ
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование САУКУ в соответствии с п.2 данной инструкции. Выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены контроллера САУКУ выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции