P0010 – Электромагнитный клапан регулировки фаз впускного распредвала

Код неисправности | 0010
Intake Camshaft Variable Valve Timing Solenoid Valve
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи | Vbx_clf
11 | Цепь замкнута на массу | Vbx_clf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Vbx_clf
Условия обнаружения (готовность)
13 | Зажигание включено; напряжение бортсети 10В ≤ U бс ≤ 16В
11 | Зажигание включено; напряжение бортсети 10В ≤ U бс ≤ 16В; отсутствует команда ШИМ-сигнала управления клапаном регулировки фаз впускного распредвала
12 | Зажигание включено; напряжение бортсети 10В ≤ U бс ≤ 16В
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика определила обрыв в цепи управления клапаном РФРВ | 1000 мс | 2000 мс
11 | Аппаратная диагностика определила замыкание на массу в цепи управления клапаном РФРВ | 1000 мс | 2000 мс
12 | Аппаратная диагностика определила замыкание на источник питания в цепи управления клапаном РФРВ | 1000 мс | 2000 мс
Параметры
Расчетная температура моторного масла
Режим двигателя
Заданное положение ГРМ
Смещение фаз газораспределения
СЦО эл-магн клапана фазорег распред вала
Диагностическое подтверждение | 13 | Зажигание включено
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, клапана, КСУД; Неисправен электромагнитный клапан регулировки фаз впускного распредвала; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам электромагнитного клапана и КСУД. Осмотреть разъемы клапана, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей управления и питания электромагного клапана, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить электромагнитный клапан регулировки фаз впускного распредвала и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение. В случае замены электромагнитного клапана удалить код неисправности из памяти КСУД, запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу в течение 60 с, затем остановить двигатель и дождаться отключения главного реле для завершения обучения