Код P0561

Напряжение бортовой сети нестабильно

Код Р0560 заносится, если:

- мгновенные изменения напряжения на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" контроллера выше порогового значения;

- двигатель работает.

Сигнализатор неисправностей загорается через 5 с после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется, активен ли код в настоящий момент.

2. Проверяется надежность крепления клемм к АКБ.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает напряжение бортсети измеренное на контакте "Х1.1/A5" (параметр "Напряжение бортсети") и напряжение бортсети измеренное на контактах "Х1.1/L3", "X1.1/K3" (параметр АЦП "Напряжение батареи").

При наличии устойчивой неисправности система управления двигателем перейдет в аварийный режим в текущей поездке.

Код P0561 Напряжение бортовой сети нестабильно
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код P0561 в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0561 - непостоянный. В дополнительной информации к коду P0561 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если значение DLC<38, то стереть код.
2. Проверить состояние и надежность крепления клемм к АКБ. Выполнить проверку целостности электрической цепи до контактов "Х1.1/L3", "X1.1/K3", "Х1.1/A5" колодки к контроллеру - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В. Выполнить проверку силовых цепей и цепи управления главным реле в соответствии с картой А-4.

Устранить обнаруженные неисправности.

Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода.

При повторном занесении кода заменить контроллер.

После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.