DF272 Текущая неисправность | Цепь кодированной линии
Диагностические указания | Отсутствуют
Проверить надежность соединения и состояние контакта "В36" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
Проверить целостность электрической цепи и отсутствие замыкания цепи на "массу" (см. п.1.3.1 "Проверки электрических цепей") в цепи: - ЭБУ ЭСУД, контакт "Х1.1/G 5" - контакт "В36" 40-контактного разъема ЦЭКБС. При необходимости устранить неисправность.
После устранения неисправности выполнить: обработать другие неисправности, после чего удалить информацию о неисправностях из памяти ЦЭКБС; выполнить контроль соответствия.