Код P0117

Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала

Код P0117 вводится в память контроллера, если напряжение сигнала датчика (параметр АЦП "Напряжение ДТОЖ") менее 0,097 В.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

1. Определяется наличие замыкания на массу в цепи сигнала датчика.

Диагностическая информация

Контроллер выдает в цепь ДТОЖ напряжение 5 В через внутренний резистор.

При обнаружении неисправности ДТОЖ контроллер рассчитывает значение температуры охлаждающей жидкости по специальному алгоритму.

Необходимо проверить цепь сигнала датчика на наличие неисправной проводки и замыкания на массу.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана перегревом двигателя выше +130 °С.

Код P0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала
Зажигание включено, двигатель не работает. Подключить диагностический прибор. На диагностическом приборе в режиме "Мониторинг сигналов; Параметры АЦП" проверить напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости. Напряжение меньше 0,1 В?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0117 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
1. Отсоединить колодку жгута от датчика. Напряжение выходного сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости по прибору больше 4,9 В?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Замыкание на массу в цепи сигнала ДТОЖ или неисправен контроллер.
Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.