P 0638 – Функция управления приводом дроссельной заслонки

Код неисправности | 0638
Intake Throttle Actuator Control Function
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
77 | Заданное положение не достигнуто | Vbx_clf
Условия обнаружения (готовность)
77 | Активирована регулировка ЭДП; нет кодов неисправностей связанных с дроссельной заслонкой
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
77 | Питание привода дроссельной заслонки не в диапазоне (-6000 ÷ 6000) мВ; |заданное значение заслонки – измеренное положение заслонки| > 8 % напряжение питания ДПДЗ; признак ошибки регулирования положения дроссельной заслонки не меняется | < 5 с | В следующем драйв-цикле
Параметры
Установка положения дросс.кл.с сервопр.
Измеренное полож.др.клапана, дорожка 1
Измеренное полож.др.клапана, дорожка 2
Запр.знач.резер.реж.бл.дрос.засл.с серв
Измеренное полож.дросс.заслонки
Диагностическое подтверждение | 77 | Двигатель работает на холостом ходу
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, ЭДП, КСУД; Неисправен ЭДП; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 77 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам ЭДП и КСУД. Осмотреть разъемы ЭДП, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей питания привода дроссельной заслонки, проверить отсутствие замыкания указанных цепей на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ЭДП и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение. В случае замены ЭДП выполнить процедуру программирования дроссельного патрубка, см. п.2.2