Код неисправности | Описание неисправности
B13F0-16 | Аккумулятор – напряжение в цепи ниже порогового значения
Условия обнаружения | Напряжение в цепи питания радио или ММС выше порогового значения
Диагностический тест | Выключить зажигание на 30 секунд, включить зажигание, подождать не менее 1 минуты, запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу и повышенных оборотах холостого хода
Возможные причины | Неисправен генератор; Ненадежное крепление клемм проводов к радио или ММС; Внутренняя неисправность радио или ММС
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти радио или ММС, выполнить методику для "активного" кода неисправности.

Если код неисправности "активный":

1 Проверить напряжение генератора при работающем двигателе.

2 Проверить надежность крепления клемм проводов "массы" и "+" к аккумуляторной батарее.

3 Проверить напряжение генератора с помощью мультиметра. Проверить напряжение питания комбинации приборов по диагностическому прибору Grade-X в режиме "Мониторинг". Если показания диагностического прибора выше показаний мультиметра, заменить радио или ММС и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти радио или ММС и выполнить диагностический тест. В случае замены радио или ММС выполнить соответствующие операции, см. п.2