Код неисправности | Описание неисправности
В1267-55 | Цепь блока управления системы остановки и запуска двигателя – не сконфигурирована
Условия обнаружения | БКЭД определил ошибку конфигурирования
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Не выполнено конфигурирование БКЭД
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить автоматическое конфигурирование БКЭД в соответствии с п.2 данной инструкции. Выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены БКЭД выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции