Код P1570

Иммобилизатор, цепь неисправна

Код P1570 заносится, если:

- контроллер и ЦБКЭ "обучены";

- контроллер не получает ответ от ЦБКЭ.

При возникновении этого кода сигнализатор неисправностей не загорается.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Проверяется исправность соединения между ЦБКЭ (контакты "S1/A24", "S1/A23") и контроллером (контакты "X1.1/H4", "X1.1/H5").

Диагностическая информация

С включенной функцией иммобилизации работа двигателя возможна только при получении контроллером ЭСУД правильного пароля от ЦБКЭ, в противном случае заносится код P1570.

ЦБКЭ обменивается данными с контроллером ЭСУД по шине CAN.

Шина CAN представляет собой двухпроводную линию:

- линия низкого уровня CAN L (контакт "X1.1/H5" контроллера ЭСУД – контакт "S1/A23" ЦБКЭ);

- линия высокого уровня CAN H (контакт "X1.1/H4" контроллера ЭСУД – контакт "S1/A24" ЦБКЭ).

Причиной возникновения данного кода могут быть ненадежное соединение в колодках к ЦБКЭ и контроллеру.

Необходимо проверить соединения на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.

Код P1570 Иммобилизатор, цепь неисправна
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. С помощью диагностического прибора выполнить сброс контроллера (режим "Тест функций; Сброс ЭБУ с инициализацией"). Запустить двигатель. Двигатель запускается?
↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Код P1570 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Диагностическую информацию".
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.1 жгута от контроллера и колодку S1 от ЦБКЭ. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.1/H4" колодки к контроллеру и контактом "S1/A24" колодки к ЦБКЭ и между контактом "X1.1/H5" колодки к контроллеру и контактом "S1/A23" колодки к ЦБКЭ – см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Цепь исправна?

↓ | ↓ |  |
Да | Нет | → | Устранить неисправность.
↓ |  |  |
Выполнить проверку цепей питания и массы ЦБКЭ.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.