Код P0662

Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код P0662 заносится, если:

- двигатель работает;

- самодиагностика драйвера клапана определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие постоянной неисправности.

2. Определяется наличие замыкания на источник питания цепи управления клапаном.

3. Проверяется исправность электромагнитного клапана.

Диагностическая информация

В контроллере используется драйвер клапана, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления клапаном.

Управлять состоянием клапана можно с помощью диагностического прибора в режиме "Активные тесты".

Код P0662 Клапан управления длиной каналов системы впуска, замыкание цепи управления на бортовую сеть
1. Подключить диагностический прибор. Запустить двигатель. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0662 - непостоянный. В случае отсутствия других кодов - см. "Непостоянные неисправности", раздел 2.7В.
2. Выключить зажигание. Отсоединить колодку Х1.2 жгута от контроллера. Провести проверку замыкания контакта "X1.2/F2" колодки жгута к контроллеру на бортовую сеть – см. "Проверка замыкания цепи на бортовую сеть", раздел 2.7В. Замыкание есть?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Неисправен контроллер.
3. Отсоединить колодку жгута от клапана. Измерить сопротивление между контактами "А" и "В" разъема клапана. Сопротивление меньше 20 Ом?
↓ | ↓ |  |
Нет | Да | → | Неисправен клапан.
↓ |  |  |
Неисправен жгут проводов.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.