P0443 – Клапан продувки адсорбера

Код неисправности | 0443
Canister Purge Valve
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи | Sbx_cf
11 | Цепь замкнута на массу | Sbx_cf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
13 | Зажигание включено; 10 В < напряжение бортсети < 16 в; сигнал управления КПА в рабочем диапазоне
11 | Зажигание включено; 10 В < напряжение бортсети < 16 в; сигнал управления КПА в рабочем диапазоне
12 | Зажигание включено; 10 В < напряжение бортсети < 16 в; сигнал управления КПА вне рабочего диапазона
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика определила обрыв цепи | 2000 мс | 4000 мс
11 | Аппаратная диагностика определила замыкание на массу | 2000 мс | 4000 мс
12 | Аппаратная диагностика определила замыкание на источник питания | 2000 мс | 4000 мс
Параметры
Отн.ц.откр.эм.кл.пр.ф.паров топл.
-
Режим двигателя
Давление в коллекторе
Линеаризованное давление в коллекторе
Диагностическое подтверждение | 13 | Зажигание включено, КПА активирован с помощью диагностического прибора (режим "Активные тесты" - "Э.-М. клапан прод. фильтра паров топл.")
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, КПА, КСУД; Неисправен КПА; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам электромагнитного клапана и КСУД. Осмотреть разъемы клапана, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей управления и питания электромагного клапана, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить напряжение питания КПА (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить диагностическое подтверждение;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Измерить сопротивление КПА. Сопротивление в норме?

- да – заменить КСУД и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить КПА и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение