Код U0426

Шина CAN, неверные данные от иммобилизатора

Код U0426 заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил неверный код-пароль иммобилизатора при обмене информацией с ВСМ.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U0426 Шина CAN, неверные данные от иммобилизатора
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Код U0426 заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код U0426 - непостоянный - см. "Диагностическую информацию".
Выполнить диагностику ЦБКЭ.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.