120 – контроллер ЭСУД; 1094 – контроллер (блок управления) АБС

Код Р0501

Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона

Код Р0501 заносится, если в течение 3 секунд скорость автомобиля не соответствует оборотам двигателя и включенной передаче.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1 Проверяется, активен ли код Р0501 в момент запроса.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг" показывает скорость автомобиля (параметр Скорость автомобиля, км /ч).

На а/м семейства LADA 4х4 М6.2 информация о скорости движения автомобиля поступает на контроллер ЭСУД с блока управления АБС по шине CAN.

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код Р0501 Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона
1 | Подключить диагностический прибор. Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе режим: "Выбор кодов неисправности". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент? |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |
| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

Код Р0501 - непостоянный. В дополнительной информации к коду Р0500 найти значение параметра Счетчик циклов до удаления из памяти, см. п.2.4.

Если значение параметра > 38, то выполнить диагностику АБС.

Если значение параметра < 38, то стереть код с помощью диагностического прибора в режиме "Выбор кодов неисправности; Стереть и обновить".

| ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнить диагностику АБС. |
| После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности. |