Код неисправности | Описание неисправности
С1051-1С | ЭВН: напряжение питания вне диапазона
Условия обнаружения | Неисправность напряжения питания ЭВН из-за причин внешних (предохранители, электрические соединения) или внутренних в блоке (драйвер ЭВН, отключение ЭВН)
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями, и несколькими резкими нажатиями на педаль тормоза в пол
Возможные причины | Обрыв в цепи питания ЭВН; Короткое замыкание в цепи питания ЭВН; Отказ драйвера управления ЭВН; Механическая блокировка ЭВН
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность следующих электрических цепей и отсутствие замыкания в них (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"):

- цепи "массы" к контакту "14" гидроагрегата;

- цепи питания к контакту "1" гидроагрегата.

2 Проверить напряжение питания между контактами "1" и "14" гидроагрегата (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей").

3 Если неисправностей в цепи питания не обнаружено, удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2