Код неисправности | Описание неисправности
В1021-16 | Низкое напряжение питания блока
Условия обнаружения | Напряжение на выводе "1" переключателя EDL менее 9В в течение 5 с
Диагностический тест | Есть питание ВТР, зажигание включено
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Повышенное сопротивление в цепи питания переключателя EDL, ненадежный контакт предохранителя в колодке; Повышенное сопротивление в цепи "массы" переключателя EDL; Внутренняя неисправность переключателя EDL
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему переключателя EDL. Осмотреть разъем переключателя EDL, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом.

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Выключить зажигание. Извлечь предохранитель F12. Отсоединить колодку жгута проводов от разъема переключателя EDL. Проверить целостность контактов в колодке к предохранителю F12. Проверить отсутствие замыкания цепи на "массу" на контакте "1" колодки к переключателю EDL (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить целостность электрической цепи между контактом "1" колодки к переключателю EDL и предохранителем F12, и электрической цепи между контактом "2" колодки к переключателю EDL и "массой" (см. п.3.5 "Проверки электрических цепей").

Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить переключатель EDL и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены переключателя EDL выполнить операции в соответствии с п.2 данной инструкции