Код неисправности | Описание неисправности
B205 2-55 | Функция ESCL не сконфигурирована
Условия обнаружения | Последовательность сопряжения не выполняется, поскольку авторизация сопряжения ESCL неверна или не получена от функции защищенного сопряжения
Диагностический тест | Выключить и включить зажигание
Возможные причины | Сбои системного программирования
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Выполнить процедуру автоматического конфигурирования HFM (см. п.4). Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены HFM выполнить процедуры по п.4