U 0121 – Нарушение связи с блоком управления АБС

Код неисправности | C121
Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
87 | Сообщение отсутствует |
82 | Значение соответствующей переменной ненадлежащим образом обновлено |
Условия обнаружения (готовность)
87 | Постоянно
82 |
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
87 | Отсутствует прием данных от системы ЭКУ | < 2 с | 20 мс
82 |  | 0 мс | 0 мс
Параметры
Режим двигателя
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 87 | Зажигание включено
82
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, БУАБС; Неисправен БУАБС
Порядок диагностики | 87 82 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему БУАБС. Осмотреть разъем БУАБС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность шины CAN между КСУД и БУАБС, проверить отсутствие замыкания шины CAN на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – выполнить диагностику БУАБС

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение