Код P0504

Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов

Код P0504 заносится если:

- сигналы концевых выключателей "3-4/1-2" педали тормоза рассогласованы более 200 секунд на запущенном двигателе в режиме холостого хода;

- или количество нажатий на педаль тормоза, определяемых по сигналам двух концевых выключателей "3-4/1-2" отличается на величину диагностического порога на движущемся автомобиле.

Сигнализатор неисправностей загорается на 3-ей поездке после возникновения устойчивой неисправности.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется, активен ли код P0504 в момент запроса.

2. Выполняется проверка электрических цепей.

3. Проверяется установка выключателя педали тормоза.

Диагностическая информация

Диагностический прибор в режиме "Мониторинг сигналов" показывает бит состояния контактов "3-4" (параметр "Датчик 1 педали тормоза") и бит состояния контактов "1-2" (параметр "Датчик 2 педали тормоза") выключателя педали тормоза.

Контроль состояния контактов "1-2" также проводить по лампам стоп-сигналов.

При обнаружении рассогласования сигналов выключателей "1-4/2-3" система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.

Код P0504 Выключатели "А/В" педали тормоза, рассогласование сигналов
1. Подключить диагностический прибор. Воспроизвести условия возникновения кода. Выбрать на диагностическом приборе режим "Коды неисправностей". Проверить, активен ли код неисправности в данный момент?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код P0504 - непостоянный. В дополнительной информации к коду P0504 найти значение параметра DLC (задержка до стирания кода неисправности из памяти контроллера – см. раздел 2.4). Если значение DLC>38, то выполнить проверку 2. Если значение DLC<38, то стереть код.
2. 1. Если при нажатии на педаль тормоза периодически или постоянно не загораются стоп-сигналы, проверить: - нет ли заклинивания штока выключателя педали тормоза при нажатии на педаль тормоза; - проверить наличие бортового напряжения на контактах "1" и "2" выключателя педали тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключателя;

- проверить исправность соответствующих предохранителей цепей стоп-сигналов;

- проверить состояние и надежность соединения контактов в колодке выключателя педали тормоза.

2. Если при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритных огнях, указателях поворота, заднего хода, противотуманных огнях наблюдается слабое свечение стоп-сигналов, проверить надежность цепи "массы" задних фонарей.

3. Проверить наличие бортового напряжения на контактах "3" и "4" выключателя педали тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключателя.

4. Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.1/С5" колодки к контроллеру и контактом "2" колодки к выключателю, между контактом "X1.1/С4" колодки к контроллеру и контактом "4" колодки к выключателю - см. "Проверка целостности электрической цепи", раздел 2.7В.

Неисправности обнаружены?

↓ | ↓
Нет | Да
| ↓
Устранить обнаруженные неисправности. При необходимости заменить выключатель педали тормоза.
3. Проверить надежность крепления выключателя педали тормоза, надежность присоединения колодки жгута проводов к выключателю педали тормоза. Стереть код неисправности и воспроизвести условия возникновения кода. При повторном занесении кода заменить контроллер.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.