Код неисправности | Описание неисправности
C1083-86 | Мультиплексная сеть: неверные данные от ДУПРК по шине CAN2
Условия обнаружения | Параметр CAN от ДУПРК недоступен более 500 мс
Диагностический тест | Зажигание включено
Возможные причины | Неисправность ДУПРК
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1 Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно п рисутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1 Проверить целостность электрических цепей питания и массы ДУПРК (см. п.3.6 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – заменить ДУПРК и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2