P0203 – Цепь форсунки – цилиндр 3

Код неисправности | 0203
Injector Circuit – Cylinder 3
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
13 | Обрыв цепи | Vbx_clf
11 | Цепь замкнута на массу | Vbx_clf
12 | Цепь замкнута на источник питания | Vbx_clf
Условия обнаружения (готовность)
13 | Зажигание включено
11 | Зажигание включено
12 | Зажигание включено
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
13 | Аппаратная диагностика | < 1500 мс | < 2500 мс
11 | Аппаратная диагностика | < 1500 мс | < 2500 мс
12 | Аппаратная диагностика | < 1500 мс | < 2500 мс
Параметры
-
-
-
-
-
Диагностическое подтверждение | 13 | Двигатель проворачивается или работает
11
12
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, форсунки 3 цилиндра, КСУД; Неисправна форсунка 3 цилиндра; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 13 11 12 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъемам форсунки 3 цилиндра и КСУД. Осмотреть разъемы форсунки, КСУД, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 Проверить целостность электрических цепей управления и питания форсунки 3 цилиндра, проверить отсутствие замыкания цепи управления на массу и на бортовую сеть (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 3.

3 Проверить напряжение питания форсунки 3 цилиндра (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 4.

4 Измерить сопротивление форсунки 3 цилиндра. Сопротивление в норме?

- да – заменить КСУД и выполнить диагностическое подтверждение;

- нет – заменить форсунку 3 цилиндра и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение