P0833 – Датчик хода педали сцепления

Код неисправности | 0833
Begining of Clutch Pedal Move Switch
Тип неисправности | Описание | Тип подтверждения отказа
62 | Два (или более) параметра в сравнении на достоверность |
29 | Недопустимый сигнал | Sbx_cf
Условия обнаружения (готовность)
62 |
29 | Скорость автомобиля > 2 км/ч
Условия обнаружения (тест) | Время обнаружения неисправности | Время подтверждения отсутствия неисправности
62 | Следующие условия подтверждены в течение более чем 400 мс: CAN информация о сцеплении присутсвует и доступна; состояние педали сцепления по CAN "нажата", состояние педали сцепления по проводам "отпущена"; или состояние педали сцепления по CAN "отпущена", состояние педали сцепления по проводам "нажата" | 400 мс | 10 мс
29 | (30 переключений передач без срабатывания ВСППС) или (передача 2 или выше; 30 переключений передач с постоянно сработавшим ВСППС) | - | Обнаружена активация ВСППС
Параметры
Пер.инф.по мул.сети от дат.хода пед.сцеп.
Инф о полож педали сцепл недоступна
Инф о полож педали сцепл отсутствует
-
-
Диагностическое подтверждение | 62 | Двигатель работает на холостом ходу, контроль состояния педали сцепления в отпущенном и нажатом состоянии
29
Приоритет | нет
Возможные причины | Неисправен жгут проводов; Неверное или ненадежное соединение колодок жгута проводов, выключателя сигнала положения педали сцепления, КСУД; Неисправен выключатель сигнала положения педали сцепления; Неисправен КСУД
Порядок диагностики | 62 29 | 1 Проверить целостность проводов и изоляции жгута проводов к разъему ВСППС. Осмотреть разъем ВСППС, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, на исправность замков и контактов, на качество соединения контактов с проводом. Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 2.

2 С помощью диагностического прибора при отпущенной педали сцепления проверить, что состояние педали сцепления "не нажата". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 3;

- да – перейти к шагу 4.

3 С помощью диагностического прибора при нажатой педали сцепления проверить, что состояние педали сцепления "нажата". Несоответствие обнаружено?

- нет – перейти к шагу 6;

- да – перейти к шагу 4.

4 Проверить целостность электрических цепей массы и сигнала ВСППС, проверить отсутствие замыкания цепи сигнала на массу (см. п. 4.4 "Проверки электрических цепей"). Неисправность обнаружена?

- да – устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 5.

5 Снять ВСППС. С помощью мультиметра проверить работоспособность контактной группы ВСППС в соответствии с принципом его работы. Неисправность обнаружена?

- да – заменить ВСППС и выполнить послеремонтные операции;

- нет – перейти к шагу 6.

6 Проверить положение педали сцепления и установку выключателя сигнала положения педали сцепления. Убедится, что при отпущенной педали сцепления шток ВСППС упирается в педаль сцепления и вдавлен в корпус ВСППС, что при нажатии на педаль сцепления нет заклинивания штока ВСППС. Устранить обнаруженную неисправность и выполнить послеремонтные операции

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти КСУД и выполнить диагностическое подтверждение