Код неисправности | Описание неисправности
С0044-54 | Датчик давления: отсутствие калибровки
Условия обнаружения | Обнаружение неправильной калибровки датчика давления
Диагностический тест | Пробный выезд c ускорениями и торможениями
Возможные причины | Сбой EPROM; Внутренняя неисправность ЭБУ ГА
Порядок диагностики | Если код неисправности "неактивный": 1. Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. Если код неисправности повторно присутствует в памяти ЭБУ, выполнить методику для "активного" кода неисправности. Если код неисправности "активный":

1. Заменить гидроагрегат

Послеремонтные операции | Удалить код неисправности из памяти ЭБУ и выполнить диагностический тест. В случае замены ГА выполнить процедуры по п.2