Код U0416 (U0415)

Шина CAN, неверные данные от контроллера ESP (АБС)

Код U0416 (U0415) заносится, если:

- зажигание включено;

- контроллер обнаружил, что данные от контроллера ESP (АБС) не соответствуют рассчетным.

Описание проверок

Последовательность соответствует цифрам на карте.

1. Проверяется наличие неисправности.

Диагностическая информация

Неисправность непостоянного характера может быть вызвана плохим контактом, повреждением изоляции или жилы провода.

Код U0416 (U0415) Шина CAN, неверные данные от контроллера ESP (АБС)
1. Подключить диагностический прибор. Включить зажигание. Стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме "Коды неисправностей; Стереть и обновить". Код U0416 (U0415) заносится повторно?
↓ | ↓
Да | Нет
| ↓
Код U0416 (U0415) - непостоянный - см. "Диагностическую информацию".
Выполнить диагностику ESP (АБС).
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.